Data/hora: 09/06/2024 06:26:26

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Evapotranspiração da cultura da melancia irrigada com água de diferentes salinidades
Autores: | Figueirêdo,Vladimir B.; Medeiros,José F. de; Zocoler,João L.; Espinola Sobrinho,José.
Data: | 2009-06-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Citrullus lanatus; Água salina; Coeficiente de cultivo.
Resumo: | Sabe-se que a determinação precisa da evapotranspiração da cultura (ETc) é de grande importância para o uso eficiente da água, principalmente em regiões áridas e semiáridas onde se faz necessária a utilização de água salina para irrigação. O objetivo deste trabalho foi determinar a evapotranspiração da melancia, cultivar Mickylee, com o uso de diferentes níveis de salinidade da água de irrigação. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Alagoinha, pertencente à Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró - RN. Os níveis de salinidade da água de irrigação foram: S1 = 0,55; S2 = 1,65; S3 = 2,35; S4 = 3,5, e S5 = 4,5 dS m-1, sendo os tratamentos dispostos no delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. A determinação da evapotranspiração de referência (ETo) foi realizada pelo método FAO-Penmam-Monteith, e a ETc, pelas leituras obtidas em lisímetros de pesagem, instalados nos tratamentos S1 e S5. Os resultados mostraram que a ETc da melancia diminui com o aumento da salinidade da água aplicada e que a evapotranspiração total durante o ciclo foi de 245 e 214 mm, respectivamente, para os tratamentos S1 e S5. Os valores médios de Kc obtidos para cada fase fenológica foram 0,23; 0,68; 1,12; 0,90 e 0,24; 0,61; 0,98 e 0,78, respectivamente, para as águas S1 e S5.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000200006
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000200006
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.2 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess