Data/hora: 09/06/2024 05:58:23

Provedor de dados: 	Engenharia Agrícola	
País: 	Brazil	
Título: 	MANOBRAS DE SEMEADURA COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO	
Autores: 	Garcia,Luiz C.; Meer,Roderik W. Van Der; Souza,Nátali M. de; Justino,Altair; Weirich Neto,Pedro H.	
Data: 	2016-04-01	
Ano: 	2016	
Palavras-chave: 	Agricultura de precisão; Piloto automático; Viabilidade econômica.	
Resumo: 	Resumo Os sistemas de navegação por posicionamento global (GPS) estão cada vez mais presentes no campo, prometendo diminuir os custos operacionais do agricultor. O objetivo deste trabalho foi avaliar o tempo de manobra durante a operação de semeadura da soja sem e com sistema de navegação. O delineamento experimental foi inteiramente aleatorizado, com dois tratamentos e doze repetições. Os tratamentos consistiram no tempo das manobras feitas de modo convencional e utilizando-se do sistema de navegação por GPS acoplado num piloto automático. Avaliaram-se o tempo de manobra e o retorno econômico. As manobras realizadas com auxílio do sistema de navegação foram, em média, 49% mais rápidas do que as manobras realizadas de forma convencional. Houve economia de R$ 4,15 por hectare, em áreas com comprimento médio das passadas de 800 metros. No caso de áreas menores, com comprimento de 50 metros, esta economia chegou a R$ 19,90 por hectare. Concluiu-se que o uso de sistema de navegação por satélites, em conjunto com piloto automático, pode gerar economia significativa de tempo e no custo operacional da semeadura.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000200361	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n2p361-366/2016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.36 n.2 2016	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess