Data/hora: 09/06/2024 04:29:53

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Distribuição da carga hidráulica em linhas de derivação otimizadas por programação linear
Autores: | Saad,João C. C.; Marcussi,Francisco F. N.
Data: | 2006-08-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Irrigação localizada; Pesquisa operacional; Uniformidade de emissão.
Resumo: | A existência de diferentes combinações de uniformidade de emissão na unidade operacional com a declividade do terreno favorece a ocorrência de várias possibilidades de configurações no sistema de irrigação, por conseguinte de diferentes custos de implantação e de posterior manejo do sistema. Desde que bem dimensionado, consegue-se verificar, no sistema de irrigação localizada, que a otimização do sistema por meio da programação linear é a melhor metodologia frente aos outros métodos propostos na pesquisa operacional, visto que se encontra a solução ótima global para as variáveis preestabelecidas no dimensionamento. Este trabalho teve por objetivo, analisar a distribuição da carga hidráulica na linha de derivação, sob diferentes uniformidades de emissão e declividades do terreno, calculada por programação linear. Os resultados obtidos permitem análise consistente dos parâmetros hidráulicos da uniformidade de emissão preestabelecida para a linha de derivação. Observa-se, em todos os casos, comportamento decrescente de variação da carga hidráulica, ocorrendo em maior intensidade na seguinte ordem de uniformidade de emissão: 80% &gt; 83% &gt; 86% &gt; 89% &gt; 92%. Já os pontos de menor carga hidráulica, a 3% de declividade, encontram-se na décima primeira saída em todas as uniformidades de emissão testadas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200008
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162006000200008
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.26 n.2 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess