Data/hora: 08/06/2024 15:35:51

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Efeitos da roda compactadora de semeadoras sob cargas verticais na deformação do solo com dois teores de água
Autores: | Silva,Rouverson P. da; Furlani,Carlos E. A.; Lopes,Afonso; Nascimento,Alessandro; Camara,Felipe T. da.
Data: | 2006-08-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Canal de solo; Semeadura; Resistência do solo à penetração.
Resumo: | O presente trabalho foi conduzido na Pista de Ensaios de Semeadura do Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola (LAMMA) da UNESP/Jaboticabal - SP, para o estudo da ação da roda compactadora de semeadoras sob cargas verticais, na deformação do solo, com dois teores de água. Os tratamentos consistiram da combinação de dois teores de água e seis cargas verticais, totalizando 12 tratamentos, com três repetições, em dois ensaios, analisando-se a resistência mecânica do solo à penetração e a deformação do solo provocada pela roda compactadora. A roda compactadora utilizada era de alumínio, com massa de 6,4 kg, 40 cm de diâmetro e 10 cm de largura, sob a ação de cargas verticais de 63; 161; 259; 357; 455 e 553 N, obtidas acoplando-se lastros de chumbo sobre a roda compactadora, sendo os teores de água do solo de 15,4 e 9,2%. Os resultados permitem concluir que o teor de água do solo tem grande influência na deformação e compactação do solo, que aumentam proporcionalmente com as cargas verticais sobre a roda compactadora, e que, quanto maior o teor de água do solo, mais suscetível o mesmo fica à compactação e deformação.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200020
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162006000200020
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.26 n.2 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess