Data/hora: 02/06/2024 04:35:27

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Aplicação de água residuária de suinocultura em solo cultivado com soja: cobre e zinco no material escoado e no solo
Autores: | dal Bosco,Tatiane C.; Sampaio,Silvio C.; Opazo,Miguel A. U.; Gomes,Simone D.; Nóbrega,Lúcia H. P.
Data: | 2008-12-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Escoamento superficial; Lixiviação de íons; Reúso de água.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a poluição difusa referente ao cobre e ao zinco no solo e no material de escoamento superficial quando da aplicação de água residuária de suinocultura (ARS) em solo cultivado com soja, sob condição de chuva simulada. O experimento foi instalado em Toledo - PR, sendo aplicadas ao solo cinco taxas de ARS (0; 50; 100; 150 e 200 m³ ha-1 no ciclo), em três repetições por tratamento, divididas em seis aplicações ao longo do ciclo da soja. Foram instaladas calhas coletoras do material escoado e fizeram-se seis simulações de chuva durante o experimento, resultando em seis coletas do material escoado. Ao final do ciclo da soja, foram coletadas amostras de solo em cada uma das parcelas experimentais, em três profundidades, para a determinação do pH, da capacidade de troca de cátions, da matéria orgânica, do cobre e do zinco. Observou-se que houve perda de cobre e de zinco via escoamento superficial e que as maiores concentrações de cobre foram verificadas nas profundidades de 20-40 e 40-60 cm, enquanto o zinco apresentou maior concentração na camada de 0-20 cm e, ao final do experimento, aumentou nas demais profundidades.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400010
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000400010
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.4 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess