Data/hora: 03/06/2024 06:46:43

Provedor de dados: | Engenharia Agrícola
País: | Brazil
Título: | Avaliação da resistência do solo à penetração em diferentes solos com a variação do teor de água
Autores: | Assis,Renato L. de; Lazarini,Gilmar D.; Lanças,Kléber P.; Cargnelutti Filho,Alberto.
Data: | 2009-01-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Densidade do solo; Índice de cone; Limites de consistência.
Resumo: | Com os crescimentos da população e da demanda por alimentos, novas tecnologias têm surgido visando ao aumento da produtividade e à redução nos custos de produção. Se por um lado essas tecnologias elevam a produção e reduzem os custos, por outro o tráfego intenso de máquinas e tratores alteram a estrutura do solo, tornando-o compactado, comprometendo, assim, a produtividade agrícola. Neste trabalho, relacionou-se o teor de água do solo com a sua resistência à penetração, para quatro tipos de solo e quatro condições de umidade, utilizando penetrômetro hidráulico-eletrônico com sistema de navegação DGPS. Os resultados mostraram que ocorreram modificações nas condições de atrito entre o cone e o solo com o aumento do teor de água, facilitando a penetração da haste, tornando o solo mais plástico devido à ação lubrificante entre as suas partículas. Os maiores valores de resistência do solo à penetração foram detectados mais próximos do limite de contração do solo. Houve correlação negativa entre o índice de cone e o teor de água, sendo a função de melhor ajuste a linear decrescente para todos os solos, com altos coeficientes de determinação. Nas condições de solo mais úmido, os valores de resistência do solo à penetração podem ser considerados não impeditivos para o crescimento de raízes. O tipo de solo também se mostrou significativamente influente nos resultados de índice de cone.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400006
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000400006
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.4 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess