Data/hora: 04/06/2024 00:32:45

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Uso de mesa vertical como parâmetro para regulagens de turboatomizadores	
Autores: 	Mion,Renildo L.; Sombra,Weberte A.; Duarte,José M. de L.; Nascimento,Elivânia M. S.; Viliotti,Carlos A.; Lucas,Fidel C. B.; Monte,Clesson A.	
Data: 	2011-04-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Mesa vertical; Acurácia; Tecnologia de aplicação.	
Resumo: 	O consumo excessivo de agrotóxicos na agricultura brasileira é preocupante, e um dos fatores que contribuem para este excesso é o uso incorreto dos equipamentos de aplicação, causando grandes problemas de contaminação ambiental. O sucesso de uma aplicação agrícola somente é efetivado quando se consegue atingir o alvo com a menor contaminação ambiental possível. O objetivo deste trabalho foi comparar o perfil da distribuição vertical de um turboatomizador com e sem fluxo de ar e o número de bicos utilizados nos ramais, utilizando-se de uma mesa vertical como parâmetro de avaliação. O conjunto utilizado foi um trator marca VALTRA, modelo BM-120 4x2 TODA, e um turboatomizador da marca Jacto, modelo ARBUS 400 GOLDEN, com pontas do tipo J5-2, pressão de 1378 kPa e velocidade do ar de 35 m s-1. O número de bicos não influenciou no perfil de distribuição volumétrico. O fluxo de ar influenciou no perfil de distribuição volumétrico tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Os maiores volumes ocorreram abaixo de 1,16 cm com o turboatomizador utilizando ou não o fluxo de ar, com 12 ou 6 pontas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200015	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162011000200015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.31 n.2 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess