Data/hora: 09/06/2024 04:23:24

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Calibração de extratores providos de cápsula porosa para monitoramento da salinidade e da concentração de íons	
Autores: 	Oliveira,Francisco de A. de; Medeiros,José F. de; Duarte,Sergio N.; Silva Júnior,Manoel J. da; Campelo,Charlles M.	
Data: 	2011-06-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Solução do solo; Condutividade elétrica; Potássio; Nitrogênio.	
Resumo: 	Os resultados satisfatórios obtidos no monitoramento da salinidade e concentração de íons na solução do solo, usando extratores de cápsulas porosas, motivaram a realização deste trabalho, o qual teve como objetivo a obtenção de curvas de calibração para estes extratores monitorarem a condutividade elétrica e a concentração de nitrato e de potássio na solução de dois tipos de solo (Latossolo Vermelho-Amarelo Argissólico franco arenoso, e o outro como Cambissolo Eutrófico), em Mossoró - RN. As concentrações de nitrato utilizadas foram as mesmas nos dois solos (0; 84; 168; 252; 336; 420 e 504 mg L-1); quanto ao potássio, foram utilizadas concentrações diferentes no solo arenoso (0; 117; 234; 351; 468; 585 e 702 mg L-1) e no argiloso (0; 117; 234; 351; 468; 585; 702; 1.170; 1.755; 2.340; 2.925 e 3.510 mg L-1). A condutividade elétrica da solução do solo e a concentração de nitrato e de potássio foram estimadas com precisão satisfatória a partir da solução coletada com extratores providos de cápsulas porosas, sendo necessária uma calibração prévia para cada tipo de solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300012	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162011000300012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.31 n.3 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess