Data/hora: 16/06/2024 02:56:59

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Desempenho de motor ciclo Diesel em bancada dinamométrica utilizando misturas diesel/biodiesel
Autores: | Castellanelli,Marcio; Souza,Samuel N. M. de; Silva,Suedêmio L.; Kailer,Euro K.
Data: | 2008-03-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Éster etílico; Combustível alternativo; Motor ciclo Diesel.
Resumo: | Diante da previsão de escassez do petróleo, o éster etílico (biodiesel) tem-se apresentado como excelente opção de combustível alternativo para motores ciclo Diesel. As características do biodiesel são semelhantes às do diesel em termos de viscosidade e poder calorífico, podendo ser utilizado sem adaptações nos motores. Para a realização deste trabalho, utilizou-se de motor ciclo Diesel, de injeção direta, com quatro cilindros, sem adaptações. O motor foi acoplado a um dinamômetro e sistemas de aquisição de dados auxiliares. Avaliaram-se os desempenhos de torque, de potência e de consumo específico de combustível para as seguintes misturas diesel/éster etílico de soja: B2, B5, B10, B20, B50, B75 e B100. O melhor desempenho registrado deu-se com a mistura B20.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100015
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000100015
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.1 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess