Data/hora: 01/06/2024 01:28:43

Provedor de dados: 	Engenharia Agrícola	
País: 	Brazil	
Título: 	Estimativa da condutividade elétrica da solução do solo a partir do teor de água e da condutividade elétrica aparente do solo	
Autores: 	Santana,Gessionei da S.; Coelho,Eugênio F.; Silva,Tibério S. M. da; Ramos,Márcio M.	
Data: 	2006-12-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	TDR; Modelos matemáticos; Manejo de fertirrigação.	
Resumo: 	O crescente uso da técnica de fertirrigação não tem sido acompanhado com pesquisas para disponibilizar informações capazes de proporcionar o correto manejo dessa técnica. A reflectometria no domínio do tempo (TDR) possibilita o monitoramento simultâneo e contínuo do teor de água (teta) e da condutividade elétrica aparente do solo (CEa). A literatura apresenta diversos modelos que relacionam teta e CEa com a condutividade elétrica da solução do solo (CEw), com vistas à predição da CEw a partir de dados de teta e CEa obtidos por meio da técnica da TDR. Porém, muitas pesquisas demonstram a necessidade de avaliação e calibração desses modelos para solos de diferentes classes texturais. Neste trabalho, foram avaliados seis modelos com o objetivo de conhecer a capacidade dos mesmos em relacionar teta, CEa e CEw. Experimentos de laboratório foram feitos, com solo de classes texturais franca e franco-arenosa, aplicando-se soluções com cinco condutividades elétricas combinadas com cinco teores de água no solo, resultando em 25 colunas de solo. Os modelos demonstraram capacidade para relacionar teta, CEa e CEw.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300003	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162006000300003	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.26 n.3 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess