Data/hora: 13/06/2024 08:00:38

Provedor de dados: | Engenharia Agrícola
País: | Brazil
Título: | Perda de carga em microtubos e conectores utilizados em microaspersão
Autores: | Zitterell,Danieli B.; Frizzone,José A.; Rettore Neto,Osvaldo; Ullmann,Mario N.
Data: | 2009-01-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Perda localizada de carga; Perda distribuída de carga; Comprimento equivalente; Coeficiente de carga cinética.
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de ajustar equações que estimam a perda distribuída de carga em microtubos utilizados em microaspersão e a perda localizada de carga na passagem lateral do fluxo por meio dos conectores na linha lateral. A perda distribuída de carga foi determinada em quatro diâmetros de microtubos com nove a dez repetições para 15 vazões, por meio da aplicação do teorema de Bernoulli. O fator de atrito (f) foi estimado fixando-se o valor de m = 0,25 e calibrando-se o valor do parâmetro c (0,290). A perda localizada de carga foi determinada por diferença entre perda de carga no microtubo mais conector e perda de carga no microtubo. Dois modelos de conectores foram utilizados e caracterizados quanto ao diâmetro interno e dimensões. Uma aproximação matemática foi proposta para calcular a perda localizada de carga com base em coeficiente de carga cinética do conector (K'), que leva em consideração as dimensões do conector e do microtubo e independência das forças viscosas para Re &gt; 5.000. As variações de vazão e de pressão entre os emissores situados nos extremos da linha lateral mostraram-se sensíveis à perda de carga na passagem lateral pelo conector mais a perda de carga no microtubo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400009
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000400009
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.4 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess