Data/hora: 06/06/2024 02:19:07

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Contribuição da estrutura interna na perda de carga de filtros de areia utilizados na irrigação	
Autores: 	Mesquita,Marcio; Testezlaf,Roberto; Salcedo,Juan C.; Bizari,Douglas R.	
Data: 	2012-02-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Irrigação localizada; Placa difusora; Drenos.	
Resumo: 	A dinâmica de operação dos filtros de areia afeta o desempenho hidráulico do sistema de irrigação, elevando a perda de carga e alterando a altura manométrica total do sistema. Buscando entender parte dessa dinâmica, o objetivo deste trabalho foi determinar o efeito da estrutura interna de filtros de areia na perda de carga de três modelos de equipamentos fabricados no Brasil, sem a presença do elemento filtrante e utilizando água limpa. Adicionalmente, com o ajuste do modelo matemático exponencial aos dados experimentais, procurou-se estabelecer comparações entre os tipos de estrutura dos filtros avaliados. Os ensaios foram realizados em um módulo experimental construído no Laboratório de Hidráulica e Irrigação da FEAGRI/UNICAMP. Os resultados mostraram que a estrutura hidráulica interna dos filtros determinou comportamentos hidráulicos diferenciados e que os tipos de estruturas (placa difusora e drenos) alteraram o padrão de operação dos modelos ensaiados. A função matemática proposta representou, significativamente, o fenômeno físico de perda de carga para as condições do experimento.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000100013	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162012000100013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.32 n.1 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess