Data/hora: 12/06/2024 01:34:29

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Demanda energética nas operações mecanizadas na silagem de milho no sistema de "silo bag"
Autores: | Seki,André S.; Benez,Sérgio H.; Silva,Paulo R. A.; Yano,Élcio H.; Mello,Luiz M. M.
Data: | 2009-09-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Consumo de energia; Ensilagem; Grão úmido.
Resumo: | Foi avaliado o consumo energético das operações mecanizadas envolvidas na produção de silagem de planta inteira e silagem de "grão úmido" de milho, tendo como referência o processamento seco desse cereal. O ensaio foi conduzido na Fazenda Experimental Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas, e nas instalações da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, localizada no município de Botucatu - SP. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas no tempo (três épocas de colheita: silagem de planta inteira, silagem de "grão úmido" e colheita de grãos secos), com 10 repetições. As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa ESTAT, pelo teste de média de Tukey, a 5% de probabilidade. A silagem de planta inteira teve o maior consumo de combustível por área. A secagem dos grãos de 15,5% para 13% foi responsável por 87% do gasto de energia por área. A silagem de "grão úmido" demandou o menor uso de energia por área nas operações mecanizadas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300009
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000300009
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.3 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess