Data/hora: 13/06/2024 13:24:24

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Desempenho de bomba centrífuga operando com água residuária do processamento do café
Autores: | Carvalho,Jacinto A.; Aquino,Reinaldo F.; Pereira,Geraldo M.; Rodrigues,Reginaldo C.; Campos,Thiago B.
Data: | 2008-03-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Bomba hidráulica; Rendimento; Potência.
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o desempenho de bomba centrífuga no recalque de águas residuárias provenientes do processamento do café, especificamente do descascamento e da demucilagem. Montou-se uma bancada, composta por caixas d'água, tubulações, válvulas, medidores de vazão e de pressão, e uma motobomba para a realização dos ensaios. Esses consistiram em aberturas parciais do registro, na saída da bomba, e medições da vazão e da pressão desenvolvida, e da energia consumida. Tais procedimentos foram realizados, primeiro, utilizando água pura, e depois com águas residuárias, em suas concentrações originais e com diversos graus de diluições. Os ensaios mostraram quedas acentuadas de altura manométrica e de rendimento, e aumento da potência demandada com a vazão recalcada de água residuária em comparação ao desempenho da mesma bomba operando com água limpa; a diluição das águas residuárias promoveu melhor desempenho da bomba em relação àquela com concentração original.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100009
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000100009
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.1 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess