Data/hora: 09/06/2024 00:42:31

Provedor de dados: | Engenharia Agrícola
País: | Brazil
Título: | Tratamento de águas residuárias de fecularia por meio de lagoas de estabilização
Autores: | Campos,Alessandro T.; Daga,Jacir; Rodrigues,Emanuel E.; Franzener,Gilmar; Suguiy,Mary M. T.; Syperreck,Vera L. G.
Data: | 2006-04-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Manipueira; Efluente; Mandioca.
Resumo: | Embora o uso de lagoas de tratamento seja uma tecnologia amplamente conhecida e utilizada para resíduos orgânicos, no caso específico dos resíduos líquidos da industrialização da mandioca, as experiências são reduzidas. Assim, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a eficiência na redução da carga poluidora de lagoas de tratamento de resíduos líquidos de fecularia. Para tanto, foram coletadas amostras na entrada do sistema e em cada uma das sete lagoas da Fecularia Horizonte, em Marechal Cândido Rondon - PR, no período de maio a setembro de 2004. Os seguintes parâmetros foram avaliados: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Totais (ST), Sólidos Fixos (SF), Sólidos Voláteis (SV), N-NH4+, Condutividade Elétrica (CE), Fósforo (P), Cloretos (CL-) e pH. O sistema promoveu redução de 96,3% de DQO e 96,4% de DBO, e fósforo e sólidos apresentaram comportamento semelhante. Já N-NH4+, CL- e CE oscilaram durante o sistema com redução, sobretudo nas lagoas de polimento.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100026
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162006000100026
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.26 n.1 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess