Data/hora: 13/06/2024 08:11:01

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Estimativa da batimetria do açude do Saco-PE com auxílio de dados orbitais	
Autores: 	Lima,Josimar R. da C.; Shinozaki-Mendes,Renata A.; Almeida,André Q. de.	
Data: 	2013-10-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Landsat; NDWI; Rio Pajeú; Sensoriamento remoto.	
Resumo: 	A batimetria de um corpo d'água pode ser medida em campo, a partir de sondas batimétricas; no entanto, é um processo oneroso e que demanda tempo. Com isso, o objetivo principal deste estudo foi ajustar modelos de estimativa de batimetria de um lago a partir de dados orbitais. O trabalho foi realizado no açude do Saco, localizado na bacia hidrográfica do Rio Pajeú, na cidade de Serra Talhada - PE. Foram ajustados modelos de regressão entre os valores batimétricos, coletados com auxílio de uma sonda, as bandas espectrais verde e infravermelho próximo do satélite Landsat 5 TM e o índice da diferença normalizada da água. A avaliação dos modelos ajustados foi realizada pela análise do coeficiente de determinação, do erro quadrado médio e da eficiência do modelo. A batimetria do açude variou entre 0,3 e 10 metros de profundidade. Os melhores ajustes foram encontrados com a utilização dos modelos potencial e exponencial, com valores de coeficiente de determinação superiores a 0,46 e de eficiência do modelo próximos da unidade. Pode-se concluir que os modelos de batimetria, ajustados a partir de dados de sensoriamento remoto, estimaram com satisfatória exatidão os valores de batimetria do açude do Saco, principalmente nas partes mais rasas do lago.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000500013	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162013000500013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.33 n.5 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess