Data/hora: 12/06/2024 11:04:16

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Eficiência do processo de recobrimento de sementes de brócolos recobertas com polímero em leito de jorro
Autores: | Almeida,Celina de; Rocha,Sandra C. S.
Data: | 2008-06-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Germinação; Hidroxietilcelulose; Brassica oleracea.
Resumo: | Neste trabalho, sementes de brócolos foram recobertas em leito de jorro cone-cilíndrico, com suspensão aquosa de hidroxietilcelulose, visando a aprimorar a técnica do recobrimento de sementes, utilizando o processo fluidodinâmico. Foram investigados os efeitos das variáveis operacionais temperatura do ar de jorro, pressão de ar de atomização e vazão de suspensão de recobrimento, na eficiência do processo e na germinação das sementes. Os resultados revelaram que houve influência das variáveis operacionais na eficiência do processo e na germinação. Verificou-se, também, que as sementes recobertas apresentaram de 2 a 10% de umidade a menos que as sementes não-recobertas, quando em ambiente com temperatura controlada e saturado de vapor de água em determinado período.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200011
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000200011
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.2 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess