Data/hora: 09/06/2024 13:35:04

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Equipamento microprocessado para geração de sinal de correção diferencial, em tempo real, para GPS
Autores: | Lima,Thales C. B.; Umezu,Claudio K.; Cappelli,Nelson L.; Nunes,Eduardo F.
Data: | 2006-08-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | DGPS; RTCM SC-104; Microprocessador.
Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um equipamento microprocessado, de baixo custo, para geração de sinal de correção diferencial para GPS, em tempo real, e configuração e supervisão do receptor GPS base. O equipamento desenvolvido possui um microcontrolador dedicado, display alfanumérico, teclado multifunção para configuração e operação do sistema e interfaces de comunicação. O circuito eletrônico do equipamento tem a função de receber as informações do GPS base e interpretá-las, transformando-as numa sentença no protocolo RTCM SC-104. O software do microcontrolador é responsável pela conversão do sinal recebido pelo GPS base, do formato proprietário para o protocolo RTCM SC-104. A placa processadora principal possui duas interfaces seriais padrão RS-232C. Uma delas tem a função de configuração e leitura das informações geradas pelo receptor GPS base. A outra atua somente como saída, enviando o sinal de correção diferencial. O projeto do equipamento microprocessado mostrou que é possível a construção de uma estação privada para a geração do sinal de correção diferencial, de baixo custo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200023
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162006000200023
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.26 n.2 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess