Data/hora: 16/06/2024 03:28:49

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Fundações de construções submetidas a esforços de tração em solo de alta porosidade da região de Campinas - SP
Autores: | Paschoalin Filho,João A; Carvalho,David de.
Data: | 2010-04-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Construções rurais; Estacas escavadas; Esforços de tração.
Resumo: | Considerando-se que a maior parte de construções rurais utiliza fundações por estacas escavadas, pequisou-se, neste trabalho, o comportamento à tração de três estacas , submetidas a esforços verticais de tração. O comportamento à tração foi pesquisado, por ser esta situação bastante comum em estruturas leves, como silos, galpões, caixas d'água elevadas, etc. As estacas foram executadas no Campo Experimental para Estudos de Mecânica dos Solos e Fundações da Unicamp, localizado na cidade de Campinas - SP. O subsolo do local é constituído por um solo poroso de Diabásio, cuja primeira camada de 6,5 m é constituída de argila silto-arenosa, seguida de uma camada de silte argilo-arenoso e nível do lençol freático a 17 m de profundidade. Para a verificação do comportamento destas estacas, foram executadas provas de carga de acordo com a NBR 12131. A capacidade de carga destas estacas foi prevista por meio da utilização de métodos teóricos próprios para esforços de tração e semiempirícos (próprios para esforços de compressão), considerando neste último somente a parcela de resistência lateral e superfície de ruptura no contato estaca/solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200002
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000200002
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.2 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess