Data/hora: 16/06/2024 08:46:34

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Metodologia para avaliação do desempenho de receptor de GPS de uso agrícola em condição cinemática	
Autores: 	Machado,Thiago M.; Molin,José P.; Povh,Fabrício P.; Salvi,José V.	
Data: 	2010-02-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Agricultura de precisão; GPS; Ensaio cinemático.	
Resumo: 	São inúmeras as aplicações das tecnologias de Global Navigation Satellite System (GNSS), e o sistema mais utilizado é o Global Positioning System (GPS), desenvolvido pelos Estados Unidos. Em aplicações agrícolas, há a necessidade de posicionamento estático e cinemático, com demandas de distintos níveis de acurácia. No entanto, os usuários carecem de informação quanto ao desempenho cinemático de receptores GNSS, sendo disponibilizados apenas dados de desempenho estático, e por essa razão desenvolveu-se um veículo instrumentado para testar metodologia de avaliação do desempenho de receptores GNSS sob condição cinemática, visando a representar operações agrícolas. Foi utilizada instrumentação para coletar os dados sob variação de velocidade e sentido de percurso circular. A partir de ensaio experimental, verificou-se que a metodologia possibilita o cálculo da acurácia e da precisão, necessitando apenas de melhorias nos equipamentos de aquisição de dados em ensaios de longa duração.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100013	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162010000100013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.30 n.1 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess