Data/hora: 17/06/2024 00:44:13

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Instalação, calibração e funcionamento de um lisímetro de pesagem
Autores: | Carvalho,Daniel F.; Silva,Leonardo D. B.; Guerra,José G. M.; Cruz,Francisco A.; Souza,Adilson P.
Data: | 2007-08-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Evapotranspiração; Lisimetria; Célula de carga.
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo construir, instalar, calibrar e avaliar a sensibilidade de um lisímetro de pesagem com célula de carga, instalado em Seropédica - RJ, a fim de determinar a evapotranspiração de referência (ETo). O lisímetro, com dimensões de 1,0 m x 1,0 m e 0,7 m de profundidade, foi construído com chapas de aço galvanizado e instalado sobre estrutura metálica montada sobre barras transversais, a fim de concentrar toda a massa do conjunto sobre uma célula de carga localizada no centro do sistema. Após o preenchimento do lisímetro com solo, foi realizada a calibração do mesmo por meio de análise de regressão linear, e toda a área foi plantada com grama-batatais. O conjunto lisimétrico instalado mostrou-se adequado para a estimativa da ETo, apresentando erro-padrão de estimativa da regressão de 0,278 kg ou 0,278 mm, além de responder às variações dos principais elementos meteorológicos que influenciam na ETo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300005
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162007000300005
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.27 n.2 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess