Data/hora: 09/06/2024 06:15:53

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Calibração de câmara semiaberta estática para quantificação de amônia volatilizada do solo
Autores: | Araújo,Ednaldo da Silva; Marsola,Tatiana; Miyazawa,Mário; Soares,Luís Henrique de Barros; Urquiaga,Segundo; Boddey,Robert Michael; Alves,Bruno José Rodrigues.
Data: | 2009-07-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Fator de emissão de amônia; Isótopo 15N; Sistema coletor de NH3; Ureia; Volatilização de amônia.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi calibrar uma câmara prática e de baixo custo, para quantificar a amônia volatilizada do solo. A calibração da câmara foi realizada pela técnica do balanço do isótopo 15N. A amônia volatilizada foi capturada por uma câmara semiaberta livre estática (SALE), confeccionada a partir de garrafa de plástico transparente de politereftalato de etileno (PET) de 2 L. O interior da câmara apresentava livre circulação de ar, e possuía uma lâmina de espuma de poliuretano, com 2,5 cm de largura e 25 cm de comprimento, pendurada verticalmente, com a extremidade inferior inserida em frasco com solução ácida, que mantinha a espuma saturada. A recuperação do 15N-NH3 no coletor aumentou de forma linear com o aumento da taxa de volatilização de NH3 do solo. Os testes de campo mostraram eficiência de 57% na recuperação do N-NH3 volatilizado do solo. O intervalo de coletas das espumas pode variar de um a seis dias, sem comprometer a eficiência do sistema. Para estudos de campo, com uso do método proposto, o fator de correção de 1,74 deve ser usado para estimar a real taxa de volatilização de amônia do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000700018

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2009000700018
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.44 n.7 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess