Data/hora: 01/06/2024 02:55:27

Provedor de dados: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira	
País: 	Brazil	
Título: 	Erosividade mensal e anual da chuva no Estado de Minas Gerais	
Autores: 	Mello,Carlos Rogério de; Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Curi,Nilton; Mello,José Marcio de; Viola,Marcelo Ribeiro; Silva,Antônio Marciano da.	
Data: 	2007-04-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Erosão hídrica; Mapeamento; Geoestatística; EI30.	
Resumo: 	Este trabalho objetivou estimar e mapear a erosividade média (EI30) mensal e anual, analisar a distribuição espacial da precipitação, durante o período chuvoso, e identificar zonas similares quanto a EI30 no Estado de Minas Gerais. Foram levantadas séries históricas de precipitação diária de 248 estações climatológicas para estimativa do coeficiente de chuva de Fournier (Rc). Baseado na relação EI30 x Rc, verificada em algumas localidades do Estado, o índice EI30 mensal foi estimado para as 248 estações. A geoestatística foi aplicada no mapeamento dos dados. O Estado de Minas Gerais pôde ser dividido em três zonas, com erosividade anual variando de 5.000 a 12.000 MJ mm ha-1 ano-1 : erosividade média-alta, nas regiões central, nordeste e parte da Zona da Mata; alta, no Triângulo Mineiro (extremo da região), e parte do nordeste e sul do Estado; e muito alta, na maior parte do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, noroeste e leste. A erosividade não apresentou relação com a latitude e longitude e foi influenciada por efeitos orográficos e características climáticas de cada região.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000400012	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2007000400012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.42 n.4 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess