Data/hora: 13/06/2024 04:06:40

Provedor de dados: | 87
País: | Brazil
Título: | Distribuição volumétrica de calda produzidas pelas pontas pulverização XR, TP e TJ sob diferentes condições operacionais
Autores: | Bauer,F.C.; Raetano,C.G.
Data: | 2004-06-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Ângulo de aplicação; Bicos; Pulverizador de barra; Tecnologia de aplicação; Coeficiente de variação.
Resumo: | Foram avaliados os perfis de distribuição volumétrica das pontas de pulverização de jato plano "Extended Range" XR 8004, "Teejet" TP 8004 e "TwinJet" TJ60-8004, em mesa de teste construída segundo a norma ISO 5.682-1:1996, sendo as pontas de pulverização posicionadas a 30, 40 e 50 cm de altura da mesa coletora, submetidas à pressão de 200 e 300 kPa, e posicionadas com ângulos de 30 e 45º nos sentidos horário e anti-horário e na posição vertical (0º). As pontas TJ60-8004 foram analisadas nas mesmas alturas, porém somente na posição vertical. Avaliaram-se 10 unidades de cada tipo de ponta, instaladas isoladamente na mesa. A distribuição média do volume pulverizado, coletado nas provetas, foi inserida em programa computacional, que permitiu a simulação do perfil de distribuição de uma barra pulverizadora com 24 bicos, em espaçamentos variáveis, obtendo-se ao final o coeficiente de variação, o desvio-padrão e a média do volume. Os resultados mostraram que a uniformidade de distribuição é menos influenciada pela variação da altura da barra quando o espaçamento entre bicos é reduzido e que há necessidade de adequação do espaçamento quando se utiliza ângulo na barra pulverizadora.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582004000200015
Editor: | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
Relação: | 10.1590/S0100-83582004000200015
Formato: | text/html
Fonte: | Planta Daninha  v.22 n.2 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess