Data/hora: 09/06/2024 14:48:18

Provedor de dados: 	87	
País: 	Brazil	
Título: 	Distribuição de líquido da ponta de pulverização com indução de ar e jato excêntrico AIUB 8502 sob diferentes condições	
Autores: 	Viana,R.G.; Ferreira,L.R.; Rosell,J.R.; Solanelles,F.; Filat,A.; Machado,M.S.; Machado,A.F.L.; Silva,M.C.C.	
Data: 	2010-06-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Barra; Bico; Pré-emergente; Aplicação em faixa; Mudas.	
Resumo: 	Objetivou-se com este trabalho avaliar a distribuição de líquido da ponta de pulverização com indução de ar e jato excêntrico AIUB 8502 sob diferentes condições operacionais. Foram avaliados perfil individual, vazão, ângulo de abertura do jato, faixa de aplicação e distribuição volumétrica simulada de duas pontas AIUB 8502 nas pressões de trabalho de 200, 300, 400 e 500 kPa, altura de 30, 40 e 50 cm em relação ao alvo e espaçamento entre pontas de 30 a 100 cm. Todas as análises foram realizadas seguindo a norma ISSO 5682-1, com algumas adaptações. A ponta apresentou distribuição de líquido excêntrica com um lado descontínuo e extremidade oposta excêntrica, com queda abrupta do volume de líquido. À medida que se aumentou a altura da barra e a pressão de trabalho, alongou-se o perfil do jato. O maior número de configurações uniformes foi obtido na altura de 50 cm, decrescendo nas alturas de 40 e 30 cm. A vazão e o ângulo do jato excêntrico aumentaram com o incremento na pressão, não havendo diferença entre o ângulo do jato descontínuo e o total entre as pressões de 400 e 500 kPa e de 200 e 300 kPa.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582010000200023	
Editor: 	Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas	
Relação: 	10.1590/S0100-83582010000200023	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Planta Daninha  v.28 n.2 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess