Data/hora: 04/06/2024 17:48:54

Provedor de dados: 	87	
País: 	Brazil	
Título: 	Distribuição volumétrica de pontas de pulverização Turbo Teejet 11002 em diferentes condições operacionais	
Autores: 	Freitas,F.C.L.; Teixeira,M.M.; Ferreira,L.R.; Ferreira,F.A.; Machado,A.F.L.; Viana,R.G.	
Data: 	2005-03-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Uniformidade de distribuição; Tecnologia de aplicação; Volume de aplicação; Espaçamento entre bicos; Coeficiente de variação.	
Resumo: 	Este trabalho teve como objetivo determinar a uniformidade de distribuição para a ponta de pulverização TT 11002 em função de espaçamento entre bicos, altura de barra e pressão de trabalho, bem como avaliar a possibilidade de redução do volume de calda por meio da alteração do espaçamento entre bicos. Foram avaliados os perfis de distribuição de pontas TT 11002, para as alturas de 30, 40 e 50 cm, nas pressões de 100, 200, 300 e 400 kPa. A determinação foi realizada em mesa de teste para pontas de pulverização hidráulica, composta por canaletas em "V", espaçadas de 5 cm. Foram utilizadas, para cada configuração, 10 unidades de pontas TT 11002, instaladas isoladamente no centro da mesa. Em seguida, procedeu-se à coleta e à medição do volume pulverizado por 60 segundos e determinou-se o perfil de distribuição. A partir do perfil de distribuição em cada uma das configurações estudadas, simulou-se, utilizando programa computacional, a deposição ao longo da barra de pulverização para bicos espaçados de 40, 50, 80, 100, 120 e 150 cm. A uniformidade de distribuição foi avaliada pelo coeficiente de variação (CV), em uma barra de 12 metros de largura, onde foram utilizados os dados dos seis metros centrais. A ponta de pulverização TT 11002 apresentou boa uniformidade de distribuição (CV inferior a 7%), na pressão de 100 kPa, para bicos espaçados até 50 cm e nas alturas de barra de 40 e 50 cm. Nas pressões acima de 200 kPa, boa uniformidade de distribuição foi verificada para espaçamentos de até 50, 100 e 120 cm, para as alturas de barra de 30, 40 e 50 cm, respectivamente. A ponta TT 11002 possibilita redução de volume de calda com o aumento do espaçamento entre bicos, mantendo boa uniformidade de distribuição com maior capacidade operacional do equipamento de aplicação.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000100019	
Editor: 	Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas	
Relação: 	10.1590/S0100-83582005000100019	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Planta Daninha  v.23 n.1 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess