Data/hora: 01/06/2024 09:27:43

Provedor de dados: | Revista Brasileira de Ciência do Solo
País: | Brazil
Título: | Simulação da produção de sedimentos para a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins (SP)
Autores: | Machado,R. E.; Vettorazzi,C. A.
Data: | 2003-08-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Erosão; Modelos hidrológicos; Poluição difusa; SIG's; SWAT.
Resumo: | O modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) foi aplicado para simular a carga de sedimentos produzida pela microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, em Piracicaba (SP), no biênio 1999/2000. A aplicação do modelo requer a entrada dos dados na forma espacializada que foi feita com o auxílio de uma interface entre o modelo e um Sistema de Informações Geográficas (SIG's). A microbacia foi discretizada em sub-bacias para determinar os parâmetros de entrada no modelo. Os resultados obtidos na simulação da produção de sedimentos foram comparados aos dados observados em um posto hidrossedimentométrico, localizado no terço superior da microbacia, utilizando o Coeficiente de Eficiência de Nash e Sutcliffe (COE) e o desvio dos dados simulados em relação aos observados (Dv). Para as condições específicas da microbacia do Ribeirão dos Marins, os resultados obtidos na simulação da produção de sedimentos pelo modelo, após a calibração, foram de 0,83, para o COE, e de -3,2 %, para o Dv, indicando um bom ajuste dos dados simulados comparados aos dados observados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000400018
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832003000400018
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.27 n.4 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess