Data/hora: 29/05/2024 08:58:14

Provedor de dados: | Revista Brasileira de Ciência do Solo
País: | Brazil
Título: | Mesa de tensão com areia: procedimentos para montagem e validação
Autores: | Lima,Herdjania Veras de; Silva,Álvaro Pires da.
Data: | 2008-10-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Retenção de água no solo; Método de laboratório.
Resumo: | Este trabalho apresenta um método prático e fácil para construção de uma mesa de tensão com camadas de areia constituídas de quartzo moído, para ser utilizada na determinação da retenção de água no solo até 100 hPa. A avaliação da mesa de tensão construída por esse método foi feita com amostras de solo indeformadas, com conteúdo de argila variando de 105 a 316 g kg-1 e C orgânico de 19,8 a 39,0 g kg-1. Utilizou-se um minitensiômetro e câmara de pressão de Richard para testar a eficiência da mesa de areia na aplicação da tensão nas amostras. Os resultados mostraram que os dados obtidos na mesa de areia foram confiáveis para determinação da curva de retenção de água no solo até 100 hPa, independentemente do conteúdo de argila e dos teores de matéria orgânica.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500041
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832008000500041
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.32 n.5 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess