Data/hora: 02/06/2024 02:30:08

Provedor de dados: | Revista Brasileira de Ciência do Solo
País: | Brazil
Título: | Dispersão de Latossolos em resposta à utilização de pré-tratamentos na análise textural
Autores: | Donagemma,G. K.; Ruiz,H. A.; Fontes,M. P. F.; Ker,J. C.; Schaffer,C. E. G. R.
Data: | 2003-08-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Dispersão; Pseudopartículas; Remoção de matéria orgânica; Remoção de óxidos de ferro e alumínio mal cristalizados.
Resumo: | O resultado mais acurado da análise textural depende da completa dispersão da amostra de solo e da manutenção da estabilidade da fase dispersa. Alguns Latossolos podem apresentar problemas de dispersão, graças à presença de microagregados de alta estabilidade. Esses grupamentos, muito argilosos, são parcialmente desagregados pela dispersão química e mecânica, contribuindo, pelo seu tamanho, para superestimar, fundamentalmente, a proporção de silte do solo analisado. Assim, visando minimizar a proporção de pseudocomponentes na análise textural dos Latossolos, realizou-se um experimento de laboratório, para verificar a efetividade da dispersão em resposta à utilização de pré-tratamentos na remoção de agentes cimentantes. Os tratamentos corresponderam a um arranjo fatorial 7 x 2². Os fatores em estudo foram amostras de sete Latossolos dispersos com NaOH 0,01 mol L-1, com presença ou ausência de pré-tratamentos para remoção da matéria orgânica e dos óxidos de ferro e alumínio mal cristalizados. A fração silte foi novamente dispersa, determinando-se a proporção de argila e silte após a segunda dispersão. A remoção de matéria orgânica e a de óxidos de ferro e alumínio mal cristalizados provocaram incremento na proporção de argila, indicando a dispersão de microagregados com tamanhos correspondentes aos de outras frações texturais, em particular da fração silte. A presença do pseudo-silte foi confirmada em todos os solos estudados, sobretudo nos solos mais oxídicos. As frações areia fina e areia grossa também apresentaram microagregados de argilas. Após a segunda dispersão, a fração silte apresentou valores que variaram de 0,199 a 0,537 kg kg-1 de argila. Para reduzir a proporção de pseudo-silte, há necessidade de realizar pré-tratamentos. Como a resposta aos pré-tratamento testados não foi cumulativa, sugere-se utilizar o pré-tratamento para remover óxidos de ferro e alumínio mal cristalizados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/report
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000400021
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832003000400021
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.27 n.4 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess