Data/hora: 09/06/2024 11:32:32

Provedor de dados: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
País: | Brazil
Título: | CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DE UM TUBO GOTEJADOR
Autores: | Frizzone,José Antonio; Vieira,Angelita Teresinha; Paz,Vital Pedro da Silva; Botrel,Tarlei Arriel.
Data: | 1998-12-01
Ano: | 1998
Palavras-chave: | Irrigação; Hidráulica; Tubo gotejador.
Resumo: | RESUMO Foram estudadas as características hidráulicas do tubo gotejador Rain Bird, constituído de polietileno flexível, parede com 225 microns de espessura, emissores tipo labirinto integrados à parede do tubo e espaçados 0,30m. O tubo gotejador foi submetido a diferentes pressões para a determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores, coeficiente de variação de fabricação, resistência à ruptura, perda de carga, fator de redução de perda de carga e comprimento máximo para linhas laterais. Os emissores apresentam valor médio de coeficiente de variação de fabricação de 1,97% e regime de fluxo turbulento (x = 0,4563). Verificou-se aumento do diâmetro interno do tubo em função do aumento da pressão, e a ruptura ocorreu a pressão de 206,0kPa, enquanto o coeficiente de redução de perda de carga diminuiu com o aumento da pressão para um mesmo número de emissores e o comprimento máximo da linha lateral, obtido pelo método estatístico, apresentou grande dependência da pressão de entrada na tubulação, da diferença de nível e do coeficiente de variação de pressão ao longo da mesma.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300278
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v2n3p278-283
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.2 n.3 1998
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess