Data/hora: 02/06/2024 06:01:53

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Albedo da superfície por meio de imagens TM-Landsat 5 e modelo numérico do terreno	
Autores: 	Giongo,Pedro R.; Vettorazzi,Carlos A.	
Data: 	2014-08-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Bacia hidrográfica; Sensoriamento remoto; Refletividade; METRIC.	
Resumo: 	Objetivou-se, na presente pesquisa, estimar o albedo da superfície na Bacia do Rio Corumbataí, localizada no Estado de São Paulo, Brasil, com uso de imagens do Mapeador Temático (TM) do satélite Landsat 5, juntamente com o Modelo Numérico do Terreno (MNT) para considerar a inclinação e o sentido de declive do terreno, além da aplicação do algoritmo Mapping Evapotranspiration at High Resolution and with Internalized Calibration (METRIC). Utilizaram-se dados complementares disponíveis em estação meteorológica localizada na região de estudo e dez imagens datadas de 01/02/2009, 04/02/2010, 22/04/2009, 24/05/2009, 12/06/2010, 08/07/2008, 30/07/2010, 31/08/2010, 13/09/2009 e 31/10/2009. O uso de imagens TM-Landsat 5 com o algoritmo METRIC e o MNT permitiu identificar as variações espaciais e temporais de diferentes coberturas no mapeamento do albedo da superfície da Bacia do Rio Corumbataí. As avaliações foram consistentes com os valores obtidos na literatura para os alvos cana-de-açúcar, água, pastagem e eucalipto, nas imagens em dias de céu claro.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800008	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v18n08p833-838	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.18 n.8 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess