Data/hora: 09/06/2024 18:21:12

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Produção de melão rendilhado em sistema hidropônico com rejeito da dessalinização de água em solução nutritiva	
Autores: 	Dias,Nildo da S.; Lira,Raniere B. de; Brito,Raimundo F. de; Sousa Neto,Osvaldo N. de; Ferreira Neto,Miguel; Oliveira,André M. de.	
Data: 	2010-07-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Cucumis melo L.; Ambiente protegido; Água salina.	
Resumo: 	Desenvolveu-se esta pesquisa visando o aproveitamento do rejeito da dessalinização da água no cultivo hidropônico do meloeiro. O experimento foi conduzido no Departamento de Ciências Ambientais da UFERSA, localizado no município de Mossoró, RN, em vasos com substrato de fibra de coco sob condições protegidas. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com 3 repetições cujos tratamentos corresponderam a cinco níveis de salinidade da solução nutritiva obtidos com ou sem a necessidade de diluição do rejeito da dessalinização da água (2,1; 3,6; 4,9; 6,0 e 7,0 dS m-1). Avaliaram-se: altura de plantas, diâmetro de colo, área foliar, rendimento total e comercial de frutos por planta e, ainda, peso médio de frutos comerciais e totais. Em geral, as variáveis estudadas decresceram linearmente com o incremento da salinidade da solução nutritiva demonstrando que a salinidade da solução com água de rejeito reduz a disponibilidade de água para as plantas, devido ao efeito osmótico.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700011	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662010000700011	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.7 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess