Data/hora: 16/06/2024 10:55:47

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Deriva de equipamentos costais na aplicação de glyphosate	
Autores: 	Rodrigues,Euripedes B.; Abi-Saab,Otavio J. G.; Gandolfo,Marco A.; Oliveira,Rone B. de; Hasegawa,Marcio M.	
Data: 	2015-10-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Herbicida; Pontas de pulverização; Tecnologia de aplicação; Pulverizadores costais.	
Resumo: 	RESUMOObjetivou-se, neste trabalho, comparar o risco potencial de deriva provocada por três equipamentos que utilizam diferentes taxas de aplicação do herbicida glyphosate. Os equipamentos avaliados foram: pulverizador costal de acionamento manual, pulverizador costal pressurizado e um pulverizador de micronização centrífuga acionado eletricamente. Os equipamentos foram testados com as pontas de pulverização AXI 110015 e AXI 11003. O risco potencial de deriva foi avaliado em túnel de vento com coletas nas distâncias de 5, 10 e 15 m em relação ao local de pulverização e nas alturas de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 m em referência ao túnel de vento. O pulverizador de micronização centrífuga acionado eletricamente apresentou risco de deriva inferior aos demais equipamentos; a mesma ponta de pulverização, AXI 110015, avaliada em túnel de vento, pode oferecer risco de deriva diferente quando utilizada em pulverizadores costais de acionamento manual e pressurizado.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001001012	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v19n10p1012-1017	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.19 n.10 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess