Data/hora: 06/06/2024 13:09:32

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Perda de carga em tubulação de polietileno, conduzindo água residuária de suinocultura	
Autores: 	Tagliaferre,Cristiano; Oliveira,Rubens A. de; Denículi,Wilson; Cecon,Paulo R.	
Data: 	2006-09-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Efluentes; Sólidos totais; Hidráulica.	
Resumo: 	Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se ajustar equações para cálculo da perda de carga contínua em tubulações de polietileno, conduzindo água residuária de suinocultura com concentrações iguais a 1,15; 1,24; 1,43; e 1,75 g L-1 de sólidos totais. A perda de carga foi determinada em tubulações de polietileno, com diâmetros internos de 12,62; 15,47; 19,79 e 25,76 mm, por meio de quatro piezômetros, distanciados 4 m ao longo da tubulação. Os resultados indicaram que as equações empíricas ajustadas com a aplicação das metodologias de Duffy &amp;amp; Titchener e Hazen-Williams modificada, apresentaram bons ajustes, com coeficiente de determinação igual a 0,99. Desta maneira, recomenda-se a sua aplicação no dimensionamento de projetos com tubulações de polietileno.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300003	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662006000300003	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.10 n.3 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess