Data/hora: 10/06/2024 01:35:41

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	EFEITO DO MANEJO DA IRRIGAÇÃO NA QUALIDADE DA PRODUÇÃO E NA PRODUTIVIDADE DO AMENDOIM CV. BR1	
Autores: 	Silva,Luiz Carlos; Beltrão,Napoleão Esberard de Macêdo; Rao,Tantravahi Venkata Ramana; Fideles Filho,José.	
Data: 	1998-08-01	
Ano: 	1998	
Palavras-chave: 	Arachis hypogaea; Índice de colheita; Função de produção; Teor de óleo.	
Resumo: 	RESUMO Com o objetivo de se definir a lâmina e o intervalo de irrigação para a cultura do amendoim cv. BR1, um experimento foi conduzido em Rodelas, Bahia, nos anos de 1994 e 1995. O solo na área experimental foi classificado como Regossol com mais de 89% de areia no perfil de 0 a 80cm. A demanda evaporativa do ar foi superior a 8mm por dia. Foram testados três lâminas totais de água, 300, 500 e 700mm e três intervalos de irrigação, 2, 4 e 6 dias, em delineamento de blocos ao acaso e esquema de análise fatorial 3x3, com irrigação por sulcos. Verificou-se que a produtividade de amendoim em grão e em casca foi significativamente afetada pelos dois fatores estudados, sendo o máximo, 3235kg.ha-1 de amendoim em casca, obtido com lâmina total de água de 700mm e intervalo de irrigação de 4 dias; o maior índice de colheita, de 37,4%, foi obtido no tratamento com 700mm de água e 6 dias de intervalo de irrigação, e o menor, 16,87%, no tratamento com 300mm de água e 4 dias de intervalo de irrigação, para a variável amendoim em grão.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200175	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v02n02p175-178	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.2 n.2 1998	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess