Data/hora: 09/06/2024 10:33:11

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Efeito da faixa-filtro na retenção de atrazina em escoamento superficial
Autores: | Ludovice,Maria T. Falsetti; Roston,Denis M.; Teixeira Filho,José.
Data: | 2003-08-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Faixa-filtro; Escoamento superficial; Atrazina.
Resumo: | O presente estudo avaliou a eficácia de faixas-filtro de comprimentos de 0, 5 e 10 m na redução de atrazina em água de escoamento provinda de áreas cultivadas com milho, gerada por 4 chuvas simuladas. Na faixa-filtro utilizou-se braquiária (Brachiaria decumbens) como elemento de retenção da atrazina. A diminuição dos valores mobilizados e transportados de atrazina encontrados, demonstrou a eficiência dessa faixa. A faixa de 5 m reduziu, em relação à parcela sem faixa (0 m de comprimento), nos 4 eventos de chuva simulada, um total de 73,8% da atrazina aplicada ao solo. Na de 10 m os valores foram maiores, tendo havido redução de 89,7%, a qual foi obtida a partir do aumento efetivo da infiltração da água do escoamento superficial na faixa-filtro. Quanto aos valores de concentração, não se observaram reduções efetivas, ficando evidente que a faixa vegetada pode ser eficiente na redução de substância em diluição na água, como no caso da atrazina sem provocar, no entanto, diminuição das concentrações presentes.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200023
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662003000200023
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.7 n.2 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess