Data/hora: 09/06/2024 09:21:47

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Escoamento uniforme em canais circulares lisos. Parte II: comparação entre o método de Kazemipour e a equação de Manning	
Autores: 	Goldfarb,Maurício C.; Silva,Tarciso C. da; Azevedo,Carlos A. V. de; Lima,Vera L. A. de.	
Data: 	2004-12-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Irrigação; Vazão; Hidráulica.	
Resumo: 	A equação de Chezy-Manning e diversas outras utilizadas no cálculo do escoamento uniforme em canais, não representam satisfatoriamente o efeito da forma da seção transversal do escoamento, o que geralmente conduz a resultados de pouca precisão. Uma metodologia desenvolvida por Kazemipour &amp;amp; Apelt (1980) a partir da equação de von Karman Prandtl para tubos pressurizados, denominada método de Kazemipour, tem-se mostrado bastante eficiente no cálculo do escoamento em canais circulares lisos. Neste trabalho, o método de Kazemipour, ajustado numericamente, foi confrontado com a equação de Manning. Utilizaram-se, na análise, valores de vazão calculados pelas duas metodologias e dados experimentais de confiabilidade. De acordo com os parâmetros avaliados, o método de Kazemipour mostrou-se superior à equação de Manning para cálculo do escoamento em canais circulares lisos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200003	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662004000200003	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.8 n.2-3 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess