Data/hora: 17/06/2024 02:36:11

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação de um hidrociclone de Rietema para remoção de areia da água de irrigação	
Autores: 	Soccol,Olívio J.; Botrel,Tarlei A.; Gervásio,Eliezer S.; Ullmann,Mario N.	
Data: 	2005-12-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Ciclone; Qualidade da água; Pré-filtragem.	
Resumo: 	Neste trabalho, o principal objetivo foi avaliar a capacidade de um hidrociclone tipo Rietema, com 50 mm de diâmetro, em reter areia suspensa na água de irrigação. O hidrociclone operou com diferenciais de pressão que variaram de 10 a 60 kPa e vazões entre 1.159,90 a 2.603,60 L h-1. A concentração de areia na suspensão variou de 2,81 a 7,01 g L-1. Os resultados mostraram que as melhores eficiências de remoção foram obtidas para os diferenciais de pressão de 10 e 20 kPa, com diâmetros de corte de 50 mm apresentando uma eficiência granulométrica de 70%.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400004	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662005000400004	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.9 n.4 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess