Data/hora: 10/06/2024 00:49:21

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | CARACTERIZAÇÃO DA PERFORMANCE HIDRÁULICA DE DOIS EMISSORES TIPO MICROASPERSOR
Autores: | Matos,José de Arimatea de; Ragoso,Carlos Renato Alves.
Data: | 1997-12-01
Ano: | 1997
Palavras-chave: | Características hidráulicas; Irrigação localizada; Microaspersor.
Resumo: | RESUMO Avaliaram-se as características hidráulicas de dois emissores de irrigação localizada, tipo micoraspersor Carborundum, modelo MSIII, tendo sido analisados o coeficiente de variação de fabricação e a equação característica da relação vazão-pressão. De acordo com a classificação da ASAE, quanto ao coeficiente de variação de fabricação os microaspersores avaliados são considerados médio. Com os dados obtidos da relação de vazão versus pressão encontrou-se a equação característica de cada microaspersor. O de bocal verde claro apresentou a quação q = 6,9235H0,3804, com coeficiente de determinação (R2) de 0,98 e regime de fluxo considerado plenamente turbulento. O de bocal rosa apresentou equação q = 28,78H0,0853, com um R2 igual a 0,80 e, de acordo com seu expoente de descarga, é considerado auto-compensante; quanto ao fenômeno de histerese, sua amplitude foi considerada desprezível.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100017
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v1n1p17-20
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.1 n.1 1997
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess