Data/hora: 09/06/2024 04:21:15

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Drying and characterization of myrtle pulp
Autores: | Feitosa,Regilane M.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Queiroz,Alexandre J. de M.; Lima,Flávia C. dos S.; Oliveira,Emanuel N. A. de.
Data: | 2017-12-01
Ano: | 2017
Palavras-chave: | Eugenia gracillima; Additives; Mathematical models; Foam mat.
Resumo: | ABSTRACT The objective of this study was to develop formulations of myrtle pulp with emulsifier/stabilizer (Emustab® and Super Liga Neutra®) in different proportions; characterize the best foam, based on density and over-run; and determine drying kinetics at temperatures of 50, 60, 70, 80 and 90 oC and thicknesses of 0.5, 1.0 and 1.5 cm. Incorporation of 1.5% Emustab® and 0.5% Super Liga Neutra® to the myrtle pulp (F1) proved to be effective for foam-mat drying. The addition of additives influenced the physicochemical parameters of the whole myrtle pulp. The Midilli et al. model showed the best fit to the experimental data.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Inglês
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200858
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v21n12p858-864
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.21 n.12 2017
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess