Data/hora: 09/06/2024 17:23:46

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Eficiência do uso da água pelo meloeiro sob diferentes freqüências de irrigação
Autores: | Sousa,Valdemício Ferreira de; Coêlho,Eugênio Ferreira; Andrade Junior,Aderson Soares de; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio.
Data: | 2000-01-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Irrigação por gotejamento; Melão; Intervalo de irrigação.
Resumo: | Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito de cinco freqüências de irrigação por gotejamento, na maximização da produtividade e na eficiência do uso da água pelo meloeiro cultivado em solo arenoso de Tabuleiro Costeiro do Piauí. O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Meio-Norte, localizado no município de Parnaíba, PI, latitude 3º5'S longitude 41º47'W e altitude de 46,8 m. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e seis repetições, em que os tratamentos foram: freqüências de irrigação de 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 dias. Foram avaliadas as produtividades comercial e total e a eficiência do uso de água, constatando-se que a maior produtividade total (77.985 kg ha-1) e a máxima eficiência do uso da água (EUAEt) pelo meloeiro (282,83 kg ha-1 mm-1) são obtidas com freqüência de irrigação de um dia. As freqüências de irrigação de 3 e 4 dias, ou superiores, não são recomendadas para o meloeiro e, se a água é escassa, utilizam-se irrigações com freqüência diária.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200009
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662000000200009
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.2 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess