Data/hora: 09/06/2024 16:30:50

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Performance hidráulica e perfil de distribuição de água de dois modelos do miniaspersor Supermamkad	
Autores: 	Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H. F.; Mello,Carlos R. de; Pereira,Geraldo M.	
Data: 	2001-12-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Características hidráulicas; Coeficiente de variação de fabricação; Uniformidade de distribuição; Hydraulic characteristics; Manufacturing variation coefficient; Distribution uniformity.	
Resumo: 	A principal finalidade de ensaios de equipamentos utilizados em sistemas de irrigação por aspersão, consiste na determinação das características hidráulicas e na análise de seu desempenho. O propósito deste trabalho foi avaliar o desempenho de dois modelos do miniaspersor supermamkad, modelo amarelo regulado e não-regulado e violeta não-regulado. Os testes visaram à determinação dos seguintes parâmetros: coeficiente de variação de fabricação (CVF), raio molhado, perfil de distribuição de água e relação vazão versus pressão. Simulou-se tambémo melhor espaçamento considerando-se as condições utilizadas para hortaliças. As análises mostraram que todos os modelos testados apresentaram o CVF inferior a 5%, o que os classifica como de categoria A. Constatou-se que os emissores podem trabalhar sob pressões de 250, 250 e 300 kPa para os modelos violeta, amarelo regulado e não-regulado, respectivamente, considerando-se espaçamento típicos de hortículas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/other	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300004	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662001000300004	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.5 n.3 2001	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess