Data/hora: 17/06/2024 01:10:33

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Forças de corte ortogonal 90-90 em três espécies de madeira de eucalipto do estado de São Paulo
Autores: | Néri,Antônio Carlos; Gonçalves,Raquel; Hernandez,Roger E.
Data: | 2000-01-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Eucalyptus; Usinagem; Força de corte.
Resumo: | No projeto de ferramentas de corte e potência de máquinas que compõem uma serraria, a força de corte ortogonal é o principal parâmetro utilizado. Estas forças variam em função da espécie, das condições da madeira a ser usinada (densidade, teor de umidade e orientação das fibras), da geometria da ferramenta (afiação, ângulo de cunha, espessura e largura da lâmina) e das condições de usinagem (ângulo de ataque, velocidade de avanço, velocidade de corte, espessura e largura de corte). O corte 90-90 é de extrema importância, pois é muito utilizado no processamento primário da madeira. As espécies de reflorestamento, em especial as de eucalipto, vêm assumindo, dia-a-dia, significativa importância no mercado nacional e de exportação. Este trabalho apresenta resultados de ensaios de corte ortogonal 90-90, realizado utilizando-se corpos de prova de Eucalyptus das espécies citriodora, saligna e grandis. Os resultados mostram a influência dos parâmetros de usinagem adotados nas forças de corte e indicam a importância do seu conhecimento para a otimização dos processos de desdobro da madeira.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200024
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662000000200024
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.2 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess