Data/hora: 02/06/2024 07:23:07

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Produção de melão sob duas densidades de plantio, em diferentes tipos e espaçamentos de gotejadores
Autores: | Dias,Nildo da Silva; Medeiros,José Francismar de; Sathler,Nilson de Sousa.
Data: | 2000-12-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Irrigação por gotejamento; Manejo de água; Cucumis melo L.
Resumo: | Com o objetivo de se avaliar o efeito de diferentes tipos e espaçamentos de gotejadores usados no cultivo de melão sob duas densidades de plantio, desenvolveu-se um experimento na Fazenda São João, Município de Mossoró, RN, durante o período de setembro a novembro de 1998. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados completos, em parcelas subdivididas, com três repetições. Nas parcelas experimentais foram instaladas as diferentes linhas de gotejadores (Katif 2,3 L h-1 a 0,40 e 0,60 m; Katif 3,75 L h-1 a 0,60 e 0,80 m; Hydrodrip II 2,3 L h-1 a 0,30 e 0,50 m; Netafim ST-125 1,65 L h-1 a 0,50 m; Chapin 15 Mil 1,12 L h-1 a 0,30 m e Queen gil 1,42 L h-1 a 0,30 m) e, nas subparcelas, as populações de 15.000 e 20.000 plantas ha-1. Os resultados mostraram que o uso de gotejadores de menor espaçamento ou maior vazão com a maior densidade de plantio, proporcionou maior porcentagem do stand de plantas de melão. Maiores rendimentos de melão foram obtidos quando se utilizaram as linhas de gotejadores Queen gil 1,42 L h-1 a 0,30 m e Hydrodrip II 2,3 L h-1 a 0,30 m, embora diferindo estatisticamente apenas da Chapin 15 Mil 1,12 L h-1 a 0,30 m.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300003
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662000000300003
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.3 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess