Data/hora: 13/06/2024 05:05:08

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Variabilidade espacial de variáveis físico-hídricas do solo em um pomar de lima ácida Tahiti, irrigado por microaspersão
Autores: | Coelho Filho,Maurício A.; Coelho,Rubens D.; Gonçalves,Antônio C.A.
Data: | 2001-05-01
Ano: | 2001
Palavras-chave: | Variabilidade espacial; Água disponível; Geoestatística; Citros.
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido em um pomar de lima ácida Tahiti, irrigado por microaspersão, e teve como objetivo determinar a variabilidade espacial de variáveis do solo, utilizadas no manejo da irrigação. Amostras de solo foram coletadas a 0,20 m de profundidade, em pontos de amostragem definidos segundo uma malha com 126 amostras para determinação dos teores de areia, silte e argila, densidade do solo (Ds) e da água disponível (AD). O limite superior da faixa de água disponível foi a umidade na capacidade de campo (Ucc). O limite inferior foi tomado como a umidade no limite de funcionamento do tensiômetro (Uft) e na umidade no ponto de murcha permanente (Upmp). O coeficiente de variação (CV) foi baixo para as variáveis Ucc, Uft, Upmp e argila, com valores de CV crescentes nesta ordem. Areia, silte, ADpmp e ADft, apresentaram média variação. As variáveis manifestaram estrutura de dependência espacial, modelada por meio de semivariogramas, os quais permitiram a interpolação por "krigagem". A distribuição es pacial da umidade foi semelhante à da argila, indicando forte correlação espacial, confirmada pelos semivariogramas cruzados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200011
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662001000200011
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.5 n.2 2001
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess