Data/hora: 06/06/2024 05:29:03

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Estimativa da umidade na capacidade de campo em solos sob Cerrado
Autores: | Andrade,Rui da S; Stone,Luís F.
Data: | 2011-02-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Curva de retenção de água do solo; Taxa de drenagem; Atributos físicos; Textura do solo.
Resumo: | Objetivou-se, com este trabalho, estimar a umidade na capacidade de campo (θcc) a partir de equação baseada na curva de retenção de água do solo (CRA) e de correlações com atributos físico-hídricos e dados de textura e matéria orgânica, para solos muito-argilosos, argilosos, médios e arenosos. O estudo foi realizado com 2242 amostras de solo do Cerrado, das quais constavam informações sobre classificação textural, atributos físicos e retenção da água do solo. Para 745 amostras havia ainda informação sobre a condutividade hidráulica saturada (Ko) e, para 472, sobre teores de argila, silte, areia e matéria orgânica. Para as amostras com Ko medida, θcc foi determinada com base em parâmetros da equação de Genuchten (1980), assumindo-se que a taxa de drenagem (&lt;img src="/img/revistas/rbeaa/v15n2/t.jpg"&gt;) é uma porcentagem p de Ko. Consideraram-se valores de p iguais a 0,0025; 0,0050; 0,0100; 0,0150 e 0,0200. Verificou-se, então, ser possível estimar θcc a partir de equação baseada na CRA, considerando-se &lt;img src="/img/revistas/rbeaa/v15n2/t.jpg"&gt;como sendo 1% do valor de Ko. θcc também pode ser estimada em função da umidade no ponto de inflexão da CRA e da porosidade total para cada horizonte do solo. Para &lt;img src="/img/revistas/rbeaa/v15n2/t.jpg"&gt;equivalente a 1% do valor de Ko, a tensão de água no solo correspondente à θcc se situou entre 6,5 e 7,5 kPa.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200001
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662011000200001
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.2 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess