Data/hora: 12/06/2024 15:32:14

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Efeito de uso de águas residuárias sobre a vazão de microaspersores	
Autores: 	Santos,Cláudia G. da F.; Lima,Vera L. A . de; Matos,José de A. de; Haandel,Adrianus C. van; Azevedo,Carlos A. V.	
Data: 	2003-12-01	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Águas residuárias; Irrigação localizada; Vazão.	
Resumo: 	Este trabalho serviu de base para se avaliar as características hidráulicas de microaspersores após o uso com águas residuárias tratadas por um reator anaeróbio de manta de lodo UASB (upflow anaerobic sludge blanket) e por uma Lagoa de Polimento, durante o período equivalente a dois anos. Para os microaspersores novos e usados determinou-se, em laboratório, o coeficiente de variação de fabricação, o coeficiente de uso e a curva de vazão versus pressão. O resultado dos testes hidráulicos mostrou que a vazão média dos emissores depois de 750 h de uso com água residuária para a pressão nominal, foi reduzida em 4,97%, em relação ao novo. Não ocorreram grandes variações após o uso com água residuária. O regime de fluxo não mudou, o coeficiente de variação, apesar de ter aumentado, continuou sua classificação, segundo a ASAE, sendo considerado excelente.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300028	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662003000300028	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.7 n.3 2003	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess