Data/hora: 09/06/2024 14:31:39

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Demanda energética e mobilização do solo com o uso de escarificadores em sistemas de semeadura direta	
Autores: 	Bellé,Mateus P.; Alonço,Airton dos S.; Francetto,Tiago R.; Rossato,Fernando P.; Franck,Cristian J.; Carpes,Dauto P.	
Data: 	2014-05-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Máquinas agrícolas; Preparo conservacionista do solo; Escarificação.	
Resumo: 	A redução das janelas de semeadura e a intensificação da produção no sistema de semeadura direta impulsionaram o aumento na frequência de utilização de máquinas, provocando compactação pelo tráfego. A compactação, além de prejudicar o desenvolvimento das raízes das plantas, aumenta a demanda de potência dos implementos justificando a utilização de escarificadores para a descompactação do solo. Avaliou-se o desempenho de dois escarificadores (Haste + ponteira), sendo um comercial e um experimental, com vistas a entender a operação de escarificação quando adaptada ao sistema de semeadura direta, utilizando como parâmetros variáveis energéticas e de solo. O elemento descompactador experimental teve um desempenho superior ao comercial nas principais variáveis estudadas, tais como consumo de combustível, potência e força de tração. Quando à frente dos elementos descompactadores o disco de corte não alterou a força de tração mas reduziu o consumo de combustível e a potência. O aumento da velocidade proporcionou incremento da força de tração, potência e consumo de combustível.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500013	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662014000500013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.18 n.5 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess