Data/hora: 09/06/2024 10:23:54

Provedor de dados: 	94	
País: 	Brazil	
Título: 	Estimativa do consumo hídrico da goiabeira, utilizando estações agrometeorológicas automática e convencional	
Autores: 	Teixeira,Antônio Heriberto de Castro; Bassoi,Luís Henrique; Reis,Valdecira Carneiro da Silva; Silva,Thieres George Freire da; Ferreira,Marcelo de Novaes Lima; Maia,Joselanne Luiza Trajano.	
Data: 	2003-12-01	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Psidium guajava L.; Balanço de energia; Evapotranspiração; Coeficiente de cultura.	
Resumo: 	A evapotranspiração (ETc) e o coeficiente de cultura (Kc) da goiabeira (Psidium guajava L.) cv. Paluma, aos dois anos e três meses após o plantio e irrigada por microaspersão, foram determinados durante um ciclo de produção, em Petrolina-PE, Brasil. O método da razão de Bowen foi utilizado para a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), enquanto o de Penmam-Monteith foi empregado para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), com a utilização de duas estações agrometeorológicas, uma automática e outra convencional. A ETc acumulada entre a poda (junho de 2001) e a colheita (dezembro de 2001) foi de 906 mm em 200 dias, correspondendo a um valor médio de 4,53 ± 0,68 mm.dia-1. O Kc apresentou valores entre 0,75 a 0,93 e de 0,61 a 0,84, quando foram usadas as estações convencional e automática, respectivamente.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452003000300024	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Fruticultura	
Relação: 	10.1590/S0100-29452003000300024	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Fruticultura  v.25 n.3 2003	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess