Data/hora: 09/06/2024 12:48:45

Provedor de dados: | 94
País: | Brazil
Título: | Estimativa do consumo hídrico da goiabeira, utilizando estações agrometeorológicas automática e convencional
Autores: | Teixeira,Antônio Heriberto de Castro; Bassoi,Luís Henrique; Reis,Valdecira Carneiro da Silva; Silva,Thieres George Freire da; Ferreira,Marcelo de Novaes Lima; Maia,Joselanne Luiza Trajano.
Data: | 2003-12-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Psidium guajava L.; Balanço de energia; Evapotranspiração; Coeficiente de cultura.
Resumo: | A evapotranspiração (ETc) e o coeficiente de cultura (Kc) da goiabeira (Psidium guajava L.) cv. Paluma, aos dois anos e três meses após o plantio e irrigada por microaspersão, foram determinados durante um ciclo de produção, em Petrolina-PE, Brasil. O método da razão de Bowen foi utilizado para a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), enquanto o de Penmam-Monteith foi empregado para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), com a utilização de duas estações agrometeorológicas, uma automática e outra convencional. A ETc acumulada entre a poda (junho de 2001) e a colheita (dezembro de 2001) foi de 906 mm em 200 dias, correspondendo a um valor médio de 4,53 ± 0,68 mm.dia-1. O Kc apresentou valores entre 0,75 a 0,93 e de 0,61 a 0,84, quando foram usadas as estações convencional e automática, respectivamente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452003000300024
Editor: | Sociedade Brasileira de Fruticultura
Relação: | 10.1590/S0100-29452003000300024
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Fruticultura  v.25 n.3 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess